ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 29 мая 2017 года
25.04.2017
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
АО «ОЭК» в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 уведомляет о проведении с 28 апреля 2017 г. по 29 мая 2017 г общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации «Реконструкция ПС 110 кВ «Битца». Строительство кабельных линий 220 кВ «ТЭЦ-26» - ПС «Битца».
Строительство кабельных линий 220 кВ «ТЭЦ-26» - ПС «Битца»
Место проведения работ по прокладке кабельной линии 220 кВ - г. Москва, ЮАО, районы Бирюлёво западное, Чертаново Южное и ЮЗАО, район Северное Бутово. Проектом предусмотрена прокладка кабельной линии 220 кВ от ОРУ 110 кВ ТЭЦ-26 до ПС 110/10 кВ «Битца». Трасса КЛ от ОРУ 110 кВ ТЭЦ-26 проходит преимущественно вдоль МКАД, за исключением участка подхода к площадке ПС № 68 «Битца», расположенной на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Природно-исторический парк «Битцевский лес». В районе Бутовской развязки МКАД (35-й км) трасса поворачивает на юго-запад и идет по территории Битцевского леса преимущественно в районе Старобитцевского поля, в технической (охранной) зоне существующих ЛЭП 500 – 110 кВ. Для пересечения пруда Старая Битца и Знаменского оврага предусматривается бестраншейная прокладка кабельных линий методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Прокладка кабелей на данном участке осуществляется исключительно в пределах технической (охранной) зоны действующих ЛЭП 500 – 110 кВ, а именно:
- ВЛ 500 кВ ТЭЦ-26 – Очаково;
- ВЛ 110 кВ Бирюлево – Битца;
- ВЛ 110 кВ Битца – Ясенево с отпайкой на ПС Профсоюзная.
Реконструкция ВЛ 110кВ «Бирюлево-Битца», ВЛ 110кВ «Битца-Ясенево с отп.» с образованием новой ВЛ 110кВ «Бирюлево-Ясенево с отп.»
Реконструкция ВЛ 110кВ «Бирюлево-Битца», ВЛ 110кВ «Битца-Ясенево с отп.» с образованием новой ВЛ 110кВ «Бирюлево-Ясенево с отп.» вызвана подключением ПС Битца к ТЭЦ-26 и переводом её на напряжение 220кВ. Подключение осуществляется 2-мя кабельными линиями.
В результате реконструкции ПС производится спетление существующих ВЛ 110кВ «Бирюлево-Битца», ВЛ 110кВ «Битца-Ясенево с отп.» до реконструкции соединяющие ПС «Битца» с питающей ПС Ясенево и ПС Бирюлево.
Спетление производится в пролете с сущ.оп.№4 ВЛ 110кВ «Битца-Ясенево с отп.» на сущ.оп.№67 ВЛ 110кВ «Бирюлево-Битца».
После спетления и образования новой ВЛ 110кВ «Бирюлево-Ясенево с отп.» демонтируется участок ВЛ 110кВ «Битца-Ясенево с отп.» от сущ.оп.№4 до ПС Битца длиной 0,356км и участок ВЛ 110кВ «Бирюлево-Ясенево с отп.» от сущ.оп.№67 до ПС Битца длиной 0,320км.
Прокладка водостока.
Для отведения дождевых стоков с территории ПС «Битца» проектом предусмотрена прокладка водостока. В соответствии с ТУ "Мосводосток" №1708/16 от 24.10.2016г прокладывается водосток д500 длиной 303м. Из них в границах ООПТ-267,5м, вне границ ООПТ - 35,5м.
Заказчик: АО «ОЭК».
Разработчик материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): ЗАО «ИнжЭнергоПроект» (115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.5, тел. 8(495) 640-63-00, е-mail: info@injenergoproekt.ru ).
Материалы оценки воздействия на окружающую среду проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц на сайте ЗАО «ИнжЭнергоПроект»: info@injenergoproekt.ru, на сайте АО «ОЭК» info@uneco.ru.
Замечания и предложения принимаются по телефону: 8(495) 640-63-00, е-mail: info@injenergoproekt.ru .
Собрание участников общественных обсуждений состоится 29 мая 2017 г. в 16.00 часов по адресу: город Москва, улица Грина д.1 корп.2, актовый зал управы района Северное Бутово.


Адрес страницы: http://sevbutovo.mos.ru/public-hearings/detail/5730072.html
Управа района Северное Бутово города Москвы
